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ToxiRAE 3 便携式毒气检测仪PGM-1700        
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·  产品类型:  单一有毒气体检测仪 
·  产品描述:  ToxiRAE 3单一毒气检测器体积小巧、外形时尚、性能可靠，除可持续显示有毒气体浓度外，还可显示STEL值、TWA值、峰值，以及电池剩余寿命、标定提示等信息，单独设置高/低浓度和STEL/TWA报警限值，可用于有毒有害环境工作人员的防护。 
·  技术参数
尺寸: 8.6×5.5×2 cm
重量: 76g（含锂电池）
采样方式: 扩散式
外壳材质: 不锈钢、工程塑料
防护等级: IP67，完全防尘，可水淋
抗电磁辐射: EMI/RF等级：EMC Directive 89/336/EEC
工作温度: -20℃ ～ 60℃（连续工作）/-30℃～ 60℃（间断工作）
环境湿度: 0% ～ 95%相对湿度（无冷凝）
ATEX认证: II 1G EEx ia IIC T4
UL/cUL/CSA认证: Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T4
IECEx认证: Ex ia IIC T4
显示屏: 大屏幕液晶显示
显示语言: 英语+符号
显示内容: 气体名称、测量值、电池电量、标定信息
按键: 2个操作键
报警方式: 95dB@30cm蜂鸣器、6LED闪烁、内置振动
报警信号: 高浓度/低浓度/TWA/STEL报警、超量程报警、电池电量不足报警
报警点设置: 单独设置TWA、STEL和高/低报警限值
数据存储: 内置存储10次报警数据
采样间隔: 红外数据传输
电池: 2/3 AA 锂离子电池，可更换，不可充电
运行时间: 可连续工作2年（视工作环境和使用频率）
标定方式: 零点/扩展标定，手动/自动标定
传感器配置: 单一EC传感器
传感器          量程           分辨率
CO            0-500ppm      1ppm

CO            0-1999ppm     1ppm
H2S           0-100ppm      0.1ppm
响应时间（T90）：12秒
主要特点
• 体积小、重量轻，外形时尚
• 大屏幕液晶图形显示
• 六只红色高亮度LED报警，多种报警闪烁方式
• 响亮声音（95dB）报警及振动多种报警方式
• 可更换锂电池供电，使用时间长
• 不锈钢外壳，防护等级高，完全防尘，可直接用水清洗
• 内置数据存储，红外数据传输
• 支持AutoRAE Lite自动标定系统 
标准配置
• PGM-1700主机，含传感器、锂电池
• 标气帽
• 操作说明书
• 资料及软件光盘
可选配件
• 标定气体
• AutoRAE Lite自动标定平台
应用领域
• 工业安全监测
• 危险物质检测
• 市政工程安全检测
公司提供本仪器全面的技术支持和售后服务
	


           路博公司提供本仪器全面的技术支持和售后服务
地 址：青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博路交叉口
电话：13156039903   传真：0532-80687588     联系人:李晓雨
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LB-62综合烟气分析仪
                                                                  质量树路博  服务创伟业！

